**РЕПУБЛИКА СРБИЈА**

**Општина Мерошина**

**Месна заједница Мерошина**

**Број: 442-90/12**

**10.05.2021. године**

**М е р о ш и н а**

ПРЕДМЕТ: Позив за подношење понуда

На основу члана 5. став 1. Правилника о ближем уређивању начина планирања и спровођења набавки на које се закон не примењује, број 404-61 од 19.01.2021.године позивамо вас да у поступку набавке радова на реконструкцији зграде Месне заједнице у насељеном месту Мерошина доставите понуду:

|  |  |
| --- | --- |
| **Рок за достављање понуде** | 17.05.2021. године, до 12,00 часова |
| **Начин достављања** | -непосредно на писарници Општинске управе општине Мерошина  -електронском поштом на e-mail:[*tender.merosina@gmail.com*](mailto:tender.merosina@gmail.com),  -путем поште на адресу Oпштинска управа општине Мерошина,  Цара Лазара 17, 18252 Мерошина |
| **Критеријум за избор најповољније понуде** | **најнижа понуђена цена**   * у случају да две или више понуда имају исту понуђену цену предност ће имати понуђач који је понудио краћи рок извођења радова. |
| **Особа за контакт** | Ивана Митић, e-mail:[*tender.merosina@gmail.com*](mailto:tender.merosina@gmail.com), факс: 018 4892035 |
| **Прилог** | **Образац понуде.**  **Понуђач понуду доставља на обрасцу понуде који попуњава и потписује** |

Председник Савета МЗ Мерошина

Дејан Митић, с.р.

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

са техничком спецификацијом

|  |  |
| --- | --- |
| за набавку радова на реконструкцији зграде Месне заједнице у насељеном месту Мерошина  понуда број\_\_\_\_\_\_\_\_\_од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| Назив понуђача |  |
| Седиште |  |
| Улица и број |  |
| Матични број |  |
| ПИБ |  |
| Текући рачун и назив банке |  |
| Oсоба за контакт:  (Име, презиме, телефон и mail адреса) |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора (име и презиме) |  |

**Predmer građevinskih radova**

Izgradnja poslovnog objekta – mesna zajednica spratnosti P na k.p. br. 203/4 KO Merošina

**I FAZA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **I ZEMLJANI RADOVI** | **j.m.** | **količina** | **cena po jed.mere**  **bez pdv-a** | **ukupna cena**  **bez pdv-a** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5 (3x4)** |
| 1. **Mašinsko čišćenje terena i skidanje površinskog sloja zemlje.** Višak zemlje utovariti na kamion i odvesti na deponiju   Obračun po m3 skinute zemlje | m3 | 42,00 |  |  |
| 1. **Mašinski iskop zemlje III kategorije za temelje objekta-stepeništa i rampe.** Iskop izvesti prema projektu i datim kotama. Bočne strane pravilno odseći, a dno nivelisati. Iskopanu zemlju utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor.   Obračun po m3 samonikle zemlje | m3 | 3,50 |  |  |
| 1. **Nasipanje i nabijanje zemlje u sloju od 20cm,** sa kvašenjem, oko temelja i zidova i samom terenu, vibronabijačima, do potrebne zbijenosti. Računa se rastresita zemlja (+25%).   Obračun po m3 zemlje | m3 | 1,30 |  |  |
| 1. **Nabavka i razastiranje šljunka u sloju debljine 10cm, ispod temelja.** Tamponski sloj šljunka nasutu u slojevima, nabiti i fino isplanirati sa tolerancijom po visini ±1cm. ispod trakastog temelja, terasa i podova.   Obračun po m2 nabijenog šljunka   1. ispod temelja 2. ispod podova   c) ispod trotoara | m2  m2  m2 | 5,0  106,00  53,00 |  |  |
| **Ukupno:** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **II BETONSKI I ARM. BETONSKI RADOVI** | j.m. | količina | cena po jed.mere  bez pdv-a | ukupna cena  bez pdv-a |
| 1. **Nabavka materijala i izrada amirano betonskih temelja, rampi i stepeništa, marke MB30.** Izrada, transport i betoniranje trakastih temelja i temeljnih zidova betonom MB30. Izraditi oplatu i trakaste temelje armirati po projektu, detaljima i statičkom proračunu. Betoniranje raditi preko prethodno razasutog šljunka debljine sloja 10cm. Beton ugraditi i negovati po propisima. U cenu ulaze i oplata i armatura.   Obračun po m3 | m3 | 2,40 |  |  |
| **2. Nabavka materijala i izrada armirano betonskih horizontalnih serklaža MB30.** Izraditi oplatu i serklaže armirati po projektu, detaljima i statičkom proračunu. Beton ugraditi i negovati po propisima. U cenu ulaze i oplata, armatura i pomoćna skela.    Obračun po m3 serklaža | m3 | 2,91 |  |  |
| 1. **Nabavka materijala i izrada armirano betonskih, horizontalnih greda u međuspratnoj konstrukciji marke MB30.** Izraditi oplatu i grede armirati po projektu detaljima i statičkom proračunu. Beton ugraditi i negovati po propisima. U cenu ulaze i oplata, podupirači, armatura i pomoćna skela.   Obračun po m3 nadvratnika | m3 | 0,50 |  |  |
| 1. **Nabavka materijala i izrada armirano betonskih nadprozornika, marke MB30.** Izraditi oplatu i nadprozornike armirati po detaljima i statičkom proračunu. Beton ugraditi i negovati po propisima. U cenu ulaze i oplata, podupirači, armatura i pomoćna skela.     Obračun po m3 nadprozornika | m3 | 0,20 |  |  |
| 1. **Nabavka materijala i izrada polumontažne tavanice, tipa "Fert",** debljine 16+4cm. Oslonce rebara izravnati cementnim malterom. Svako rebro mora biti naslonjeno minimum 5cm na oslonac i armatura prepuštena još 10cm. Postaviti rebro za ukrućenje, za raspone veće od 3m. Ploču i rebro armirati po projektu i detaljima. Pre betoniranja izvršiti pranje oslonaca. Betonirati betonom marke MB30. U cenu ulaze i fetne-nosači sa podupiračima. Oplata mora ostati najmanje 14 dana.   Obračun po m2 tavanice | m2 | 110,00 |  |  |
| 1. **Nabavka materijala i izrada kosih stepenišnih ploča d=15cm, stepenika i rampe za invalide od nabijenog betona MB30.** Ploču betonirati istovremeno sa stepenicima. U potrebnoj oplati beton ugraditi i negovati po propisima. U cenu ulazi i oplata i armatura.   Obračun po m2 ploče | m2 | 12,80 |  |  |
| **Ukupno:** |  |  |  | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **III ZIDARSKI RADOVI** | j.m. | količina | cena po jed.mere  bez pdv-a | ukupna cena  bez pdv-a |
| **1. Zidanje spoljnih i unutrašnjih zidova šupljim opekarskim blokom** dimenzija 19x19x25cm, u produžnom malteru razmere 1:2:6. Blokove pre ugradnje kvasiti vodom. Po završenom zidanju spojnice očistiti. U cenu ulazi i pomoćna skela.  Obračun po m3 zida  a) d= 25 cm | m3 | 2,60 |  |  |
| **2. Zidanje kalkana šupljim opekarskim blokom** dimenzija 19x19x19cm, u produžnom malteru razmere 1:2:6. Blokove pre ugradnje kvasiti vodom. Po završenom zidanju spojnice očistiti. U cenu ulazi i pomoćna skela.      Obračun po m3 | m3 | 2,73 |  |  |
| **Ukupno:** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **IV IZOLATERSKI RADOVI** | j.m. | količina | cena po jed.mere  bez pdv-a | ukupna cena  bez pdv-a |
| **1. Nabavka, transport i postavljanje termo ploča od stiropora debljine d=12cm preko međuspratne konstrukcije.** U cenu uračunati sve potrebne radove, transport, potreban materijal i spojna sredstva za izvođenje opisane pozicije.  Obračun po m2 | m2 | 124,00 |  |  |
| **2. Nabavka, transport i postavljanje paropropusne - vodonepropusne folije,** preko termoizolacije krova.  Obračun po m2 opisane pozicije | m2 | 108,80 |  |  |
| **3. Nabavka i postavljanje prikivanjem krovne podloge** od Kraberoida 100/100, krovnog papira sa 500 gr/m2 bitumena. Bitumensku hartiju postaviti preko rogova prikivanjem uz gornju ivicu trake nerđajućim ekserima sa širokom glavom. Prikovana ivica se preklapa 15 cm. Nastavke traka postaviti naizmeniĉno, pomerene najmanje za 50 cm.  Obraĉun po m2 krovne površine. | m2 | 162,00 |  |  |
| **4. Nabavka i postavljanje lesonit ploča debljine 3mm, kao zaštita termoizolacije iznad međuspratne konstrukcije.**  Obračun po m2 | m2 | 122,00 |  |  |
| **Ukupno:** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **V STOLARSKI RADOVI** | j.m. | količina | cena po jed.mere  bez pdv-a | ukupna cena  bez pdv-a |
| **1. Nabavka i ugradnja spoljašnje PVC stolarije.** Stolariju izraditi od visokootpornog tvrdog PVC-a sa višekomornim sistemom profila, sa ojačanim čeličnim nerđajućim profilima, po šemi stolarije i detaljima. Prozore dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom, vulkanizovanom na uglovima. Okov i boja, po izboru projektanta. Krila prozora zastakliti termo Flot staklom 4+16+4, ispunjeno plemenitim gasom tako da Uwmax=1.5 W/m2K, i dihtovati EPDM gumom.  Otvaranje prema šemi. Materijal, izrada, detalji, okov u svemu prema tehnologiji proizvodjača. U cenu uračunata i obrada špaletni, aluminijumska okapnica, pvc podprozorska daska i pomoćna skela.  Obračun po kom. | 160/220 kom.  150/140 kom.  65/140 kom.  40/40 kom. | 1,00  6,00  1,00  1,00 |  |  |
| **Ukupno:** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **VI TESARSKI RADOVI** | j.m. | količina | cena po jed.mere  bez pdv-a | ukupna cena  bez pdv-a |
| 1. Izrada krovne konstrukcije od rezane čamove građe I klase, cena sadrži izradu veza drvenih nosećih elemenata krova prema pravilima zanata uz korišćenje eksera, zavrtnjeva i drugih čeličnih elemenata za ojačanje veza, ugradnju čeličnih ankera u armirano betonsku konstrukciju i fiksiranje krovne gradje za armirano betonsku konstrukciju zavrtnjima, ankere zaštititi sa dva antikoroziona premaza, uraditi u svemu prema projektu, statičkom proračunu i detaljima, krov je dvovodni, nagib krova 30 stepeni. Sve drvene elemente krovne konstrukcije zaštititi premazom protiv insekata i gljivica. Uraditi sve propisane tesarske veze krovnih elemenata.   Obračun po m2 hor. projekcije krova | m2 | 160,00 |  |  |
| **2.** Letvisanje krova krovnom letvom 3/5cm, podužno, po pravcu rogova. preko rogova i popreko, za nošenje pokrivača od crepa.  Obračun po m2 stvarne površine krova. | m2 | 160,00 |  |  |
| **Ukupno:** |  |  |  |  |
| **VII**  **POKRIVAČKI RADOVI** | j.m. | količina | cena po jed.mere  bez pdv-a | ukupna cena  bez pdv-a |
| **1. Nabavka i postavljanje crepa u crvenoj boji.** Crep mora biti ravan, neoštećen i kvalitetan. Suvo izvođenje slemena i grebenjaka (bez maltera) pomoću slemenogrebene trake koja omogućava cirkulaciju vazduha i odvođenje kondenzata iz potkrovlja čime se onemogućava vlaženje potkrovne konstrukcije. UV zaštićen fils sa aluminijumskom mrežicom osigurava čvrsto prijanjanje i dugotrajnost zaštite od ulaska kiše, snega, prašine i insekata. Postavljanje svih potrebnih specijalnih crepova, završni crepovi.  Obračun po m2 kose površine krova | m2 | 160,00 |  |  |
| **2. Nabavka i pokrivanje ulazne nadstrešnice samouklapajućim čeličnim pocinkovanim plastificiranim limom.** Debljina lima min.0,75mm. Širina komada 475mm, dužina prema slivnoj ravni. Nanos plastificiranog zaštitnog premaza, urađeno prema standardu 10169, boja po naknadnom izboru projektanta. Lim šrafiti u prethodno postavljene drvene štafne. Spajanje vršiti dihtung vijcima sa neoprenskom hermetizujućom podloškom skrivenom u preklopu "falcu", na međusobnom rastojanju 30-50cm. U cenu ulazi i tipski element za sleme istog proizvođača.  Obračun po m2 kose površine nadstrešnice | m2 | 4,75 |  |  |
| **Ukupno:** |  |  |  | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **VIII**  **LIMARSKI RADOVI** | j.m. | količina | cena po jed.mere  bez pdv-a | ukupna cena  bez pdv-a |
| **1. Nabavka materijala,** izrada i montaža završne vetar lajsne od čeličnog plastificiranog bojenog lima d=0,5mm sa potrebnim veznim i zaptivnim materijalom. RŠ=200mm  Obračun po m | m | 18,50 |  |  |
| **Ukupno:** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **IX**  **BRAVARSKI RADOVI** | j.m. | količina | cena bez pdv-a  po jed.mere | ukupna cena  bez pdv-a |
| **1. Nabavka, izrada i postavljanje krovne konstrukcije**  ulazne nadstrešnice **od rešetkastih nosača nagiba** od 8º.Rešetkaste nosaĉe izraditi od ĉeliĉnih nosaĉa, limova, ugaonika, flahova, podloţnih ploĉa, ankera i sliĉno, po projektu, detaljima i uputstvu projektanta. Spojeve i varove idealno izraditi, oĉistiti i obrušiti. Pre ugradnje nosaĉe oĉistiti od korozije i prašine, naneti impregnaciju i osnovnu boju, po izvršenoj montaţi popraviti je. U cenu ulaze i ankeri, zavrtnji, podloške, skela, kao i atestiranje konstrukcije i varova.  Obračun po m2 | m2 | 4,75 |  |  |
| **Ukupno:** |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **R.br.** | **REKAPITULACIJA RADOVA I FAZE** | **Ukupna cena bez pdv-a** |
| **I** | **ZEMLJANI RADOVI** |  |
| **II** | **BETONSKI I ARM. BETONSKI RADOVI** |  |
| **III** | **ZIDARSKI RADOVI** |  |
| **IV** | **IZOLATERSKI RADOVI** |  |
| **V** | **STOLARSKI RADOVI** |  |
| **VI** | **TESARSKI RADOVI** |  |
| **VII** | **POKRIVAČKI RADOVI** |  |
| **VIII** | **LIMARSKI RADOVI** |  |
| **IX** | **BRAVARSKI RADOVI** |  |
| **UKUPNO bez pdv-a** | |  |
| **Iznos pdv-a** | |  |
| **Ukupno sa pdv-om** | |  |

У \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дана \_\_\_\_\_\_\_\_\_ . Потпис овлашћеног лица

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_