РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА МЕРОШИНА

Председник општине

Број:404-30/25/2

Датум: 17.12.2020.год.

М е р о ш и н а

ПРЕДМЕТ: Позив за подношење понудe

На основу члана 27. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, број 91/2019), члана 22.став 5. Правилника о ближем уређивању начина планирања, спровођења поступка јавне набавке и праћења ивршења уговора о јавној набавци, начина планирања и спровођења набавки на које се закон не примењује, као и набавки друштвених и других посебних услуга, број 404-524 од 26.08.2020.године, позивамо вас да у поступку набавке добара-полупорталних решеткастих стубова за ношење саобраћајне или обавештајне сигнализације, доставите понуду:

|  |  |
| --- | --- |
| **Рок за достављање понуде** | 23.12.2020.године. до 1200 часова |
| **Начин достављања** | Непосредно преко писарнице Наручиоца, електронском поштом на e-mail:*tender.merosina@gmail.com*, или путем поште на адресу Oпштинска управа општине Мерошина, Цара Лазара 17, Мерошина |
| **Критеријум за избор најповољније понуде** | **најнижа понуђена цена** (уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, наручилац ће доделити уговор понуђачу који буде извучен путем жреба). |
| **Особа за контакт** | Ивана Митић, e-mail:*tender.merosina@gmail.com*, факс: 018 4892035 |
| **Прилог**  | Образац понуде  |

**Са назнаком „Понуда за набавку** редни бр.25/2020“**, Понуђач доставља попуњен и потписан образац понуде.**

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ МЕРОШИНА

 Председник

Саша Јовановић, ср

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда број\_\_\_\_\_\_\_\_\_од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

за набавку добара-полупорталних решеткастих стубова

за ношење саобраћајне или обавештајне сигнализације

|  |
| --- |
| Општи подаци о понуђачу: |
| Назив понуђача |  |
| Седиште  |  |
| Улица и број |  |
| Матични број |  |
| ПИБ |  |
| Текући рачун и назив банке |  |
| Oсоба за контакт:(Име, презиме, телефон и mail адреса) |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора(име и презиме) |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Р.бр**. | **Опис радова** | **Јед. мере** | **Кол.** | Цена по јед. мере без пдв-а  | Укупна цена без пдв-а  |
| 1. | Полупортални решеткасти стуб, за ношење саобраћајне и.ли обавештајне сигнализације, висине до доње тачке конструкције 5,5м, ефективног отклона решетке- дужине пројекције на коловозу 4,6м, са анкер корпом топлоцинкован према EN ISO1461 стандарду, комплет са потребним вијцима за монтажу решеткасте конзоле, монтажу носећег стуба на анкер. На носећем стубу обавезан је ревизорни отвор са поклопцем за смештај електро опреме. Поклопац у равни стуба са окапницом изнад. -Испорука полупортала са анкер корпама, без земљано бетонских радова и монтаже.-Приликом испоруке добара је неопходно доставити комплетан пројекат стуба са статичким прорачуном, прорачуном темеља, атест за извршено топлоцинковање, атесте вариоца. | Ком. | 2  |  |  |
| Износ пдв-а  |  |
| Укупно са пдв-ом |  |

У \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дана \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Потпис овлашћеног лица