РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА МЕРОШИНА

Општинска управа

Број:404-50/27/2

Датум: 02.04.2021.год.

М е р о ш и н а

ПРЕДМЕТ: Позив за подношење понуда

На основу члана 27. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, број 91/2019), члана 22.став 5. Правилника о ближем уређивању начина планирања, спровођења поступка јавне набавке и праћења ивршења уговора о јавној набавци, начина планирања и спровођења набавки на које се закон не примењује, као и набавки друштвених и других посебних услуга, број 404-524 од 26.08.2020.године и 404-30 од 13.01.2021 позивамо вас да у поступку набавке услуге израде ПТД за изградњу пословног објекта МЗ Мерошина, доставите понуду:

|  |  |
| --- | --- |
| **Рок за достављање понуде** | 09.04.2021 до 12,00 часова. |
| **Начин достављања** | непосредно, електронском поштом на e-mail:*tender.merosina@gmail.com*, или путем поште на адресу Oпштинска управа општине Мерошина, Цара Лазара 17, Мерошина |
| **Критеријум за** **избор најповољније понуде**  | **најнижа понуђена цена** (уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, наручилац ће доделити уговор понуђачу који буде извучен путем жреба). |
| **Особа за контакт** | Ивана Митић, e-mail:*tender.merosina@gmail.com*, факс 018 4892 035 |
| **Услови** | Понуђач мора да поседује одговарајуће пројектантске лиценце за извршење предметне услуге  |

**Са назнаком – „Понуда за набавку редни бр.27/2021“,** Понуђач доставља:

1.Образац понуде са техничком спецификацијом;

2. Изјава о испуњености услова

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ МЕРОШИНА

 Начелник

 Данијела Николић,с.р.

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

са техничком спецификацијом

|  |
| --- |
| за набавку услуге **израде ПТД за изградњу пословног објекта МЗ Мерошина**понуда број\_\_\_\_\_\_\_\_\_од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Назив понуђача |  |
| Седиште  |  |
| Улица и број |  |
| Матични број |  |
| ПИБ |  |
| Текући рачун и назив банке |  |
| Oсоба за контакт:(Име, презиме, телефон и mail адреса) |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора(име и презиме) |  |

ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК ЗА ИЗРАДУ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ СПРАТНОСТИ П

Инвеститор израде пројектне документације је Општинска управа Општине Мерошина.

Наручилац је Општинска управа Општине Мерошина.

Предмет: за потребе инвеститора урадити Идејно решење (ИДР), Пројекат за грађевинску дозволу (ПГД) и Пројекат за извођење (ПЗИ) за изградњу пословног објекта месне заједнице спратности П у Мерошини, на К.П. Бр. 203/4 К.О. Мерошина. Сву техничку документацију радити на основу важећих Закона, Правилника, прописа и стандарда, а посебно на основу Закона о планирању и изградњи „Сл.гласник РС“;, бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон и 9/2020, Правилника о енергетској ефикасности зграда „Сл. гласник РС“, бр. 61/2011) и Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката“Службени гласник РС”, број 73 од 11. октобра 2019.

Такође испоштовати сву постојећу планску документацију и услове из ње (уколико постоји планска документација везана за предметну локацију).

Техничком документацијом треба обрадити све планиране активности на изградњи објекта:

- Објекат пројектовати на локацији К.П.бр. 203/4 КО Мерошина у Мерошини.

РЕШЕЊЕ ОБЈЕКТА

- Пројектом предвидети фазну изградњу пословног објекта – месне зајденице спратности

П (приземље).

- Коту приземља пројектовати на +0,60 од релативне коте терена - нулте коте.

- Грађевинска парцела се граничи на источној страни са к.п. бр. 407/1, на северној страни

са к.п. бр 406/2 К.О. Мерошина, а на јужној страни и западној страни са парцелом к.п. бр 405/1.

- Објекат планирати као слободностојећи објекат.

- Предвидети укупну БРГП око 140м2, укупну НЕТО површину око 240м2.

Функција:

- Објекат пројектовати као пословни објекат – месна заједница. Улаз у објекат предвидети са југозападне стране.

- У објекату предвидети следеће просторије: улазни ходник, две канцеларије и мокри чвор.

Конструкција:

- Објекат пројектовати као зидану конструкција са носећим зидовима од опекарског блока д=25цм, са вертикалним и хоризонталним серклажима.

- Међуспратну конструкцију пројектовати као армирано бетонску полумонтажна таваница типа “ФЕРТ”.

- Кров пријектовати као вишеводни са покривачем од црепа.

- Спољашња обрада:

Завршна обрада спољних зидова је »демит« фасада.

- Спољашња столарија је од ПВЦ профила, застакљена нискоемисионим стаклом.

Атмосферска вода се одводи системом хоризонталних олука и олучних вертикала од поцинкованог лима.

- Предвидети тротоар око објекта тако да атмосферске воде не могу угрозити темеље.

- Унутрашња обрада:

- Подну облогу у свим просторијама предвидети од керамичких плочица. Унутрашњи

зидови се обрађују продужним малтером, глетују и боје полудисперзивном бојом.

Керамичке плочице у мокром чвору се постављају до х=1,50м. Сви плафони се обрађују

продужним малтером, глетују и боје полудисперзивном бојом. Унутрашња столарија је

ПВЦ.

ИНСТАЛАЦИЈЕ

- У објекту предвидети инсталације водовода, канализације као и електроинсталације.

- Грејање и хлађење објекта планирано је на електричну енергију путем клима уређаја.

- Етапности и фазности грађења:

- Предвидети да се предметни објекат изведе у две фазе.

- У првој фази на објекту би били изведени груби грађевински радови који би подразумевали завршетак објекта у конструктивном смислу и постављање спољашње столарије.

- У другој фази изградње објекта вршили би се радови на инсталацијама објекта (водовод, канализација, електроенергетске и телекомуникационе инсталације) као и завршни радови на објекту који обухватају израду „Демит” фасаде, завршну израду подова са хидроизолацијом, завршна обрада унутрашњих зидова и плафона, постављање унутрашње сатоларије, израда и постављање ограда степеништа и ограде рампе.

Обим техничке документације

Техничком документацијом треба обухватити пројекте на изради Идејног решења (ИДР),

Пројекта за грађевинску дозволу (ПГД) и Пројекта за извођење (ПЗИ).

Пројекат за извођење (ПЗИ) обухвата следеће пројекте:

a. Архитектонско-грађевински пројекат

b. Пројекат конструкције

c. Пројекат хидротехничких инсталација

d. Пројекат електричних инсталација

Пројекте за извођење, урадити у 5 примерака. По завршетку, комплетан Пројекат за

извођење предати инвеститору и у дигиталној форми.

|  |  |
| --- | --- |
|  Укупно без пдв-а |  |
|  пдв |  % |
|  Укупно са пдв-ом |  |

Цена мора бити изражена у динарима.

У \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дана \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Потпис овлашћеног лица

**ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ НАБАВКЕ**

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

**И З Ј А В У**

Понуђач  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[навести назив понуђача]* у поступку набавке услуге израде ПТД за изградњу пословног објекта МЗ Мерошина, редниброј 27/2021 поседује неопходан кадровски капацитет, односно да ће за израду предметне пројектнотехничке документације ангажовати пројектанте који поседују одговарајуће, важеће лиценце за ову врсту посла.

Место:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Понуђач:

Датум:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_